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СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА ИЗ СУХУМСКОЙ КРЕПОСТИ. КРОВЕЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Кровельная черепица является одной из широко распространенных строительных материалов античных и раннесредневековых городов Причерноморья. По всей видимости, производство ее было организовано государством на месте. Несомненным свидетельством местного производства строительного материала в Себастопилисе является исследованная М. М. Трапш обжигательная гончарная печь на территории Сухумской крепости1. По мнению М. М. Трапш, рассматриваемая обжигательная печь была в основном предназначена для производства кирпичей и черепицы и является пока единственным в своем роде памятником на территории Абхазии. Находка такой крупной обжигательной печи на территории Сухума свидетельствует о широких строительных работах здесь в позднеантичное время. Несомненно, что использовалась и привозная продукция.

Во время раскопок, в течение двух лет, обнаружено большое количество фрагментов черепицы, по которым можно судить о масштабах производства, стандартах и вариантах форм.

Фрагменты черепиц различных форм найдены в развалах помещения, хотя не удалось выявить взаимное расположение плоских черепиц, калиптеров и деревянных перекрытий. В настоящее время найденные нами материалы дают возможность выделить типы плоских черепиц и калиптеров, имевших распространенность в Себастопилисе в первых веках н. э.

Почти вся черепица высокого светло-коричневого обжига изготовлялась из хорошо отмученной глины с примесью песка, она почти покрывалась ангобом различного цвета и оттенков. Плоские черепицы представлены четырьмя типами.
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- Тип I. (Табл. 1. Рис. 2-3). Этот тип представлен обычным типом черепицы первых веков нашей эры, которые почти без изменения повторяют форму синопских эллинистических черепиц с плавно срезанными бортами на верхних концах. Они достаточно известны как на территории Юго-Восточного, так и Северного Причерноморья2. Их размеры стандартны: 4Ох35х5. Внешняя желобчатая поверхность покрыта ангобом светло-темно-розового цвета. Обратная сторона довольно ровная, шероховатая, иногда с большим количеством прилипшего песка и мелких камней со дна формы. У некоторых черепиц борта заглажены, ангобированы, некоторые в верхних частях слегка округлены. Часто по середине, по их внешней стороне отмечаются продольные желобки. При общности формы они отличаются размерами.

- Тип II. (Табл. 1. Рис. 1-5). Этот тип представлен синопской черепицей. Для этого типа характерно специальное сужение нижних концов с помощью подпрямоугольных выемок с внешних боковых сторон бортов. Обычно на верхних концах борта иногда не доходят до края на 3-4см. Размеры: длина от 51,5 до 53см; ширина по верхнему краю от 39до 41см; по нижнему краю от 32 до 40 см. На хорошо обработанной стороне бортиков имеются слегка видимые желобки. Глина хорошо отмучена и в равной степени обожжена, в связи с чем, цветовая гамма колеблется от серого до ярко-красного. Ангоб от желтовато-серого до темно-красноватого цвета.

В этой группе выделяются два подтипа, имеющие некоторые отличия в оформлении деталей и размерах.

- Подтип А. (Табл. 1 Рис. 1. 1,3). Черепица с явно выраженным сужением к нижнему концу. Длина суженной части 15 см. Внешняя сторона заглажена тщательно, но ангоба не видно. Высота бортиков 5 см, с вогнутым во внутрь краем. Ширина по верхнему краю 43 см, по нижнему - 32 см.
- Подтип Б. (Табл. 1 Рис. 2. 1-3). Плоская черепица с хорошо выраженным сужением в нижней части, верхняя же часть не срезана, а заканчивается прямым углом. Черепица изготовлена из хорошо отмученной глины, от серого до темно-красного цвета. Размеры: длина от 51 до 53 см; ширина по верхнему краю от 39 до 41см; по нижнему - от 32 до 40 см. Черепица покрыта ангобом от желтого до бордового цвета.
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- Тип III. (Табл. 2 Рис. 1-2). Плоская черепица красного цвета с желтоватым ангобом отличается особенностями обработки поверхности (желтый цвет), рядом деталей нижней части. Нижняя часть черепицы данного типа отличается тем, что сужение ее начинается в 10 см. от края и сужается дважды, а заканчивается срезом. Он снабжен довольно высоким бортиком (6 см). На поверхности бортиков, чуть ниже центра, имеется желобок.

- Тип IV. (Табл. 1. Рис. 1. 1, 2, 4,). Обычная плоская черепица, изготовленная из хорошо отмученной и промешанной глины различного обжига и от этого различного цвета. Профили бортиков различной конфигурации с узким поперечным бортиком. Они в основном покрыты ангобом от светло-розового до темного цвета. Целые формы не найдены. Ширина - 40-42 см., высота бортиков - 6 см.

Кроме того, в культурных слоях Сухумской крепости часто встречаются полукруглые черепицы (калиптеры), они представлены обломками и судить об их размерах трудно (Табл. 1. Рис 2. 4, 5).

КРИПИЧИ. В позднеантичное и ранневизантийское время в строительстве широко применялись кирпичи различных форм: прямоугольные, треугольные, квадратные и круглые. Они в основном изготавливались из хорошо промешанной глины, с большой примесью песка.

В культурных слоях Сухумской крепости кирпичи встречаются часто и принадлежат к трем типам.

- Тип 1. (Табл. 2. Рис. 2. 1, 2). Кирпичи подчетерехугольной формы с округлыми углами. Лицевая сторона, как правило, украшалась врезными перекрещивающимися линиями (Табл.2.Рис.2.2), в одном из кирпичей эти линии прочерчены тремя горизонтальными линиями, а третий кирпич снабжен тремя волнообразными линиями. Этот тип кирпичей покрывался ангобом светло-оранжевого цвета. Размеры: 40х26х6; 37х22х4; 40х27х5.
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- Тип II. (Табл. 3. Рис. 1. 1-3). Массивные прямоугольные кирпичи темно-оранжевого цвета, хорошего обжига, изготовленные из хорошо перемешанной глины с содержанием песка и мелких камешек. Этот тип кирпичей, возможно, использовался для вымостки полов. Свидетельством этого может быть то, что иногда тыльная сторона носит следы известкового раствора, а лицевая - обработана более тщательно и украшалась. Размеры: 50х30х6; 40х28х4.

- Тип III. (Табл. 2. Рис. 2. 4, 5). Квадратные кирпичи - "половинки", изготовленные из хорошо перемешанной глины с содержанием песка. Возможно, и этот тип применялся для вымостки полов, встречаются массивные, толстые экземпляры. Размеры: 23х23х4; 27х27х4; 17х17х5.

- Тип IV. (Табл. 3. Рис. 2). Кирпичи круглой формы хорошего обжига, красного цвета, различных размеров. Такого типа кирпичи широко применялись в строительстве в позднеантичную эпоху. Иногда встречаются с перекрещивающимися линиями на лицевой стороне, что может свидетельствовать о применении для укладки полов. Размеры: диаметр от 20 до 23 см; толщина от 5 до 7 см.

В культурных слоях Сухумской крепости часто встречаются фрагменты водопроводных и водоканализационных труб. Они изготовлены из хорошо промешанной, отмученной глины красного цвета хорошего обжига с суженными концами.

Таким образом, небольшой предварительный обзор, проведенный нами, свидетельствует о масштабах строительной деятельности населения позднеантичного и ранневизантийского Себастопилиса.
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Источник: Абхазоведение. История, археология, этнология. Выпуск 2. Сухум, 2003.
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